**Дом ученика средњих школа Ниш**

Ниш, Кoсовке Девојке 6

ПИБ: 100620992

Мат. бр. 07174845

840-574667-11

840-574661-29

Тел.:018/ 4-212-051

Тел./факс:018/ 4-575-833

[www.domucenikasrednjihskolanis.info](http://www.domucenikasrednjihskolanis.info)

**ОБАВЕШТЕЊЕ**

**О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

По члану 63. Измене и допуне конкурсне документације Закона о јавним набавкама Комисија за спровођење

ЈНР-В 01/2014 Набавка радова – на крову управне зграде, радови на крову бетоњерке , радови крову библиотеке и застакљивање бочних тераса, подељена по партијама

оформљена од стране директора Решењем о образовању комисије бр. 1409 од 01.10.2014 године доноси одлуку о измени конкурсне документације

**Измена конкурсне документације се односи на промену за**

**Партију 1. Радови на крову Управне зграде, страна 63/72, II TEСАРСКИ РАДОВИ, редни број 10. Покривање елемената типским елементима јед. мере м.**

**ЗА**

**Партију 4. Застакљивање бочних тераса на сваком спрату у објекту „Димитрије Туцовић“, страна 71/72, ОПИС ПОЗИЦИЈЕ, I, редни број 2., измена ( димензије и додатно објашњење)**

У осталим деловима конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за ЈНР-В/01-2014

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II** | **ТЕСАРСКИ РАДОВИ** | | | | |
| 1 | Набавка и уградња дрвених елемената двоводног крова од нове грађе. Плаћа се по М3 | m3 | 5,8 |  |  |
| 2 | Подашчавање кровне конструкције OSB-3 плочама, d= 11mm | m2 | 270.00 |  |  |
| 3 | Набавка и уградња хидроизолационе паропропусне фолије.  Обрачун по М2 косе кровне равни | m2 | 270.00 |  |  |
| 4 | Летвисање кровних равни летвама 3/5цм у правцу осе рога преко OSB плоча  Обрачун по М2 косе кровне равни | m2 | 270.00 |  |  |
| 5 | Летвисање кровних равни летвама 3/5цм по хоризонтали за монтажу црепа.  Обрачун по М2 косе кровне равни | m2 | 270.00 |  |  |
| 6 | Опшивка стрехе кровне конструкције дрвеном ламперијом | m2 | 30.00 |  |  |
| 7 | Покривање крова фалцованим црепом | m2 | 270.00 |  |  |
| 8 | Набавка и уградња црепа снегобрана. Црепове поставити у три реда смакнуто | kom | 250 |  |  |
| 10 | Покривање слемена типским елементима. | m | 275.00 |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **III** | **ЛИМАРСКИ РАДОВА** | | | | |
| 1 | Набавку, израда и монтажа нових хоризонталних олука од поцинкованог лима d=0.55mm i раз. ширине 42cm. | m | 43.00 |  |  |
| 2 | Набавку, израда и монтажа нових вертикалних олука од поцинкованог лима d=0.55mm i раз. ширине 42cm. | m | 21.00 |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |
|  |  |  |
| **IV** | **РАЗНИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и уградња плоча 60x60 споштеног плафона типа амстронг у канцеларији | m2 | 15 |  |  |

63/72

**ПАРТИЈА 4**

|  |
| --- |
| **Напомена:** |
| Све употребљиве и делимично употребљиве предмете и материјал записнички предати представнику инвеститора. Дрвену грађу и олуке, по налогу инвеститора, ускладиштити на плацу инвеститора. |

**Застакљивање бочних тераса на сваком спрату у објекту Димитрије Туцовић**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R**  **BR** | **OPIS POZICIJE** | **JED.**  **MERE** | **KOLIČINA** | **JED.**  **CENA** | **UKUPNO** |
| I | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka materijala, izrada I ugrađivanje aluminijumskih dvokrilnih prozora sa nadsvetlom, sa termoprekidom.  Dimenzije 197x195. RAL 9010.  Obračun po komadu | kom | 11 |  |  |
| 2 | Nabavka materijala, izrada I ugrađivanje aluminijumskih dvokrilnih prozora sa nadsvetlom, sa termoprekidom. U prvoj visini prozora je dvokrilno otvaranje, u drugom delu nadsvetlo i trećem delu ispuna.  Dimenzije 195x300. RAL 9010  Obračun po komadu | kom | 6 |  |  |
| 3 | Nabavka materijala, izrada I ugrađivanje aluminijumskih dvokrilnih prozora sa nadsvetlom, sa termoprekidom.  Dimenzije 200x217. RAL 9010  Obračun po komadu | kom | 4 |  |  |
| 4 | Nabavka materijala, izrada I ugrađivanje aluminijumskih jednokrilnih vrata sa nadsvetlom, sa termoprekidom.  Dimenzije 90x270. RAL 9010  Obračun po komadu | kom | 1 |  |  |
| 5 | Nabavka materijala, izrada I ugrađivanje aluminijumskih dvokrilnih vrata sa nadsvetlom, sa termoprekidom.  Dimenzije 180x300. RAL 9010  Obračun po komadu | kom | 1 |  |  |
| 6 | Zidanje giter opekom u produžnom malteru 1:3:9 otvora pored ugrađene stolarije.  U cenu ulazi rad I material  Obračun po m3 | m3 | 3,80 |  |  |
| 7 | Malterisanje zidova u produžnom malteru 1:3:9 otvora pored ugrađene stolarije.  U cenu ulazi rad I material  Obračun po m2 | m2 | 28,00 |  |  |
| 8. | Izrada fasade prskanjem hirofe u boji stare fasade.  U cenu ulazi rad I materiјal  Obračun po m2 | m2 | 50,00 |  |  |

71/72