**Дом ученика средњих школа Ниш**

Ниш, Кoсовке Девојке 6

ПИБ: 100620992

Мат. бр. 07174845

840-574667-11

840-574661-29

Тел.:018/ 4-212-051

Тел./факс:018/ 4-575-833

[www.domucenikasrednjihskolanis.info](http://www.domucenikasrednjihskolanis.info)

**ОБАВЕШТЕЊЕ**

**О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

 По члану 63. Измене и допуне конкурсне документације Закона о јавним набавкама Комисија за спровођење ЈНД-В 09/2014 Набавка и монтажа котла на пелет, оформљена од стране директора Решењем о образовању комисије бр. 1209 од 03.10.2014. године доноси одлуку о измени конкурсне документације

**Измена конкурсне документације на страни 15., ставка 12.**

**за Набавку и испоруку компресора, у опису додато је, Радни притисак 2-5 бара и Запремина ваздуха у боци 50 лит.**

**Прилог 6. Спецификација опреме и добара на уградњи котла на пелет у котларници објекта „Стеван Синђелић“**

**Дома ученика средњих школа у Нишу**

* **На страни 15 мења се и гласи:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Набавка и испорука компресора Радни притисак 2-5 бараЗапремина ваздуха у боци 50 лит. | ком | 1 |  |  |

Потребно је претходну страницу број 15 заменити новом.

 У осталим деловима конкурсна документација остаје непромењена.

 Комисија за ЈНД-В 09/2014

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Демонтажа старих цевних прикључака да би се прилагодили новом прикључку котла на пелет | паушално | ... | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8. | Набавка нове прикључне опреме за прикључење котла на пелет, прирубница, сет за дихтовање, шрафови, одговарајуће цеви за прикључак на постојећу разводну мрежу | паушално | ..... | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9. | Испорука и монтажа одговарајућих кугла вентила са холендерима зависно од димензије излазних прикључних цеви из котла на пелет | ком | 2 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10. | Набавка црне челичне цеви за израду разводне прикључне мреже за котао на пелет | паушално | .... | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11. | Набавка и утрошак потрошног материјала:гаса, кисеоника, жице за аутогено заваривање, брусне плоче за сечење и фитинг за дихтовање | паушално | .... | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12. | Набавка и испорука компресора Радни притисак 2-5 бараЗапремина ваздуха у боци 50 лит. | ком | 1 |  |  |

 15